**Barre de maintien fixe Inox satiné, L. 650 mm**

Inox poli satiné UltraSatin

Ø 32

Référence: **510161S**

Descriptif CCTP

Barre d'appui fixe, pour personne à mobilité réduite (PMR).

Utilisation comme barre d’appui et de relèvement non rabattable pour WC, douche ou lavabo.

Se pose généralement en parallèle d’une barre rabattable dans un WC ou de chaque côté d'un lavabo.

Recommandé lorsque la cuvette WC ou le siège de douche est trop éloigné du mur latéral.

Dimensions : 650 x 230 x 105 mm, Ø 32.

Tube Inox 304 bactériostatique.

Finition Inox poli satiné UltraSatin, surface sans porosité et homogène facilitant l’entretien et l’hygiène.

Fixations invisibles par platine Inox 304, de 4 mm d’épaisseur.

Livré avec vis Inox pour mur béton.

Testé à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.

Barre garantie 30 ans. Marquage CE.