**Barre pour rideau de douche droit**

À recouper

Longueur 1 m

Référence: **2359**

Descriptif CCTP

Porte-rideau de douche droit à recouper.

Fixations invisibles.

Tringle pour rideau de douche en Inox 304 poli brillant, épaisseur 1 mm.

Dimensions : Ø 20 mm, 1 m à recouper.

Barre pour rideau de douche garantie 30 ans.