**Mitigeur d'évier mécanique mural**

Mitigeur mural à bec orientable L.200, manette ajourée

Avec raccords STOP/CHECK

Référence: **2519**

Descriptif CCTP

Mitigeur mécanique d'évier mural à bec tube orientable L.200.

Bec autovidable par-dessous Ø 22 avec brise-jet étoile laiton.

Cartouche céramique Ø 40 avec butée de température maximale préréglée.

Bec à intérieur lisse (limite les niches bactériennes).

Débit 26 l/min à 3 bar.

Commande par manette ajourée.

Fourni avec raccords STOP/CHECK M1/2" M3/4" parfaitement adaptés aux contraintes des hôpitaux.

Garantie 30 ans.