**Robinet de lavabo temporisé TEMPOSOFT**

Déclenchement souple

Mural

Référence: **741000**

Descriptif CCTP

Robinet poussoir de lavabo mural :

Déclenchement souple.

Temporisation ~7 secondes.

Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.

Aérateur antitartre.

Corps en laiton massif chromé M1/2"

Livré avec un repère bleu et rouge.

Adapé aux PMR.

Garantie 30 ans.