**Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 2**

À levier, Manette de température standard

Référence: **700500**

Descriptif CCTP

Mitigeur de lavabo temporisé sur vasque à levier :

Temporisation ~7 secondes.

Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.

Brise-jet antitartre inviolable.

Corps en laiton chromé.

Flexibles PEX F3/8" avec filtres et clapets antiretour.

Fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Réglage de température latéral avec manette standard et butée de température réglable.

Commande par levier (déclenchement souple).

Garantie 30 ans.