**Pommeau de douche ROUND**

Antitartre

Pour panneau de 1 à 15 mm

Référence: **709010**

Descriptif CCTP

Pommeau de douche fixe :

Installation pour panneau de 1 à 15 mm.

Débit 6 l/min à 3 bar.

Régulation automatique du débit.

Diffuseur antitartre et antiligature à jet orientable.

Laiton massif chromé.

Fixation avec vis de blocage invisible.

Vidage systématique après utilisation (pas de rétention d'eau ni d'impuretés).

Arrivée M1/2".

Garantie 30 ans.