**SIPHURINOIR**

Siphon d'urinoir vertical

Laiton chromé

Référence: **310000**

Descriptif CCTP

Siphon d’urinoir vertical Ø 50 avec joint de compression :

Sortie Ø 32 avec écrou.

Garde d'eau 50 mm.

Laiton chromé.

Garantie 30 ans.