**Mitigeur monotrou sur plage - 20 l/min**

Bec orientable par-dessus L.300 H.315

Commande par manette fil

Référence: **2506T3**

Descriptif CCTP

Mitigeur monotrou sur plage avec bec tube orientable H.315 L.300.

Brise-jet étoile.

Cartouche céramique Ø 35.

Débit 20 l/min à 3 bar.

Bec à intérieur lisse.

Commande par manette fil.

Corps et bec en laiton chromé avec fixation renforcée par 2 tiges Inox et contre-écrous.

Sans tirette ni vidage.

Flexibles PEX F3/8".

Garantie 30 ans.