**Aérateur antitartre**

M28/100

27 à 30 l/min, 2 pièces

Référence: **28.2P**

Descriptif CCTP

Aérateur antitartre sans économiseur.

M28/100.

Débit 27 à 30 l/min à 3 bar.

Livré par 2 pièces.