**Mitigeur de lavabo mécanique BIOCLIP**

Mitigeur haut monotrou monocommande avec cartouche céramique

Mitigeur avec bec orientable déclipsable Inox

Référence: **2870T1**

Descriptif CCTP

Mitigeur de lavabo mécanique sur gorge.

Mitigeur monotrou monocommande avec bec haut orientable H.180. Mitigeur livré avec 2 becs Inox déclipsables.

Cartouche céramique Ø 35 avec butée de température maximale préréglée.

Corps et bec à intérieur lisse (limitent les niches bactériennes).

Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage de la manette ni coupure de l'alimentation en eau froide.

Débit limité à 5 l/min à 3 bar.

Commande sans contact manuel par levier Hygiène L.185.

Corps et embase en laiton chromé.

Flexibles PEX F3/8".

Fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Mitigeur particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.

Mitigeur adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Mitigeur conforme aux exigences de la norme NF Médical.

Mitigeur garanti 30 ans.