**Lavabo suspendu AQUEDUTO**

Inox 304 poli satiné - Avec vidage invisible

Sans trou de robinetterie

Référence: **120150**

Descriptif CCTP

Lavabo à accrocher au mur, 700 x 440 mm.

Ligne pure et intemporelle.

Inox 304 bactériostatique.

Finition poli satiné.

Épaisseur Inox : 1,2 mm.

Finition anticoupures.

Sans trou de robinetterie.

Livré avec bonde 1"1/4.

Sans trop-plein.

Livré avec fixations et supports.

Marquage CE. Conforme à la norme EN 14688.

Poids : 12 kg.

Garantie 30 ans.

[Ancienne référence : 0211150015]