**Lavabo antivandalisme DUO S TC R**

Inox 304 poli satiné - Mural avec évacuation invisible

Sans trou de robinetterie

Référence: **160360**

Descriptif CCTP

Lavabo à accrocher au mur pour montage en traversée de cloison pour gaine technique.

Avec plan intégré.

Lavabo à droite.

Diamètre intérieur du lavabo : 310 mm.

Inox 304 bactériostatique. Finition poli satiné. Épaisseur Inox : 1,2 mm.

Finition anticoupures.

Antivandalisme : lavabo fermé en dessous, évacuation cachée.

Tige filetée 200 mm recoupable (autres longueurs sur demande).

Évacuation d’eau horizontale encastrée Ø 1".

Bonde à grille plate perforée, sans vis : nettoyage facilité et antivandalisme.

Sans trop-plein.

Livré avec fixations.

Marquage CE. Conforme à la norme EN 14688.

Poids : 8,5 kg.

Garantie 30 ans.

[Ancienne référence : 0216360000]