**Barre de maintien droite Be-Line® anthracite, 600 mm Ø 35**

Aluminium époxy anthracite métallisé

Ø 35 avec plat ergonomique

Référence: **511906C**

Descriptif CCTP

Barre d'appui droite Be-Line® Ø 35, pour personne à mobilité réduite (PMR).

Utilisation comme barre d’appui, de maintien ou de relèvement pour WC, douche ou baignoire.

Tube aluminium, épaisseur : 3 mm. Pieds en aluminium massif.

Profil rond Ø 35 avec plat ergonomique antirotation pour une préhension optimale.

Finition aluminium époxy anthracite métallisé permettant un bon contraste visuel avec le mur.

Surface homogène facilitant l'entretien et l'hygiène.

Écartement entre la barre et le mur de 38 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l’avant-bras afin d’éviter les risques de fractures lors d’une chute.

Fixations invisibles.

Livrée avec vis Inox Ø 8 x 70 mm pour mur béton.

Entraxe 600 mm.

Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.

Barre garantie 30 ans. Marquage CE.