**Siège de douche rabattable Be-Line**

Siège de douche mural rabattable et amovible

Aluminium époxy anthracite métallisé

Référence: **511920C**

Descriptif CCTP

Siège de douche mural rabattable amovible Be-Line®.

Siège de douche pour handicapé, personne à mobilité réduite (PMR).

Modèle design et large.

Amovible : facilement déclipsable avec système de blocage antivol. Limite le nombre de sièges dans un établissement en permettant leur installation uniquement si nécessaire. Exemple : hôtel ou hôpital recevant temporairement une personne à mobilité réduite.

Retenue en position verticale. Descente freinée.

Adapté à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier.

Assise pleine renforcée réalisée en polymère haute résistance permettant une installation sans pied, sur un mur adapté.

Surface antidérapante.

Bonne résistance à la Bétadine®.

Platine en aluminium massif époxy anthracite métallisé permettant un bon contraste visuel avec un mur clair.

5 points de fixation invisibles.

Livré avec vis inox Ø 8 x 70 mm pour mur béton.

Dimensions : 455 x 450 x 90 mm.

Encombrement replié : 85 x 470 mm.

Testé à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.

Siège mural rabattable garanti 30 ans. Marquage CE.