**Porte-papier toilette mural à rouleau ou de réserve**

Dérouleur

Inox 304 époxy blanc

Référence: **510083W**

Descriptif CCTP

Porte-papier toilette mural.

Dérouleur de papier WC en rouleau ou support papier toilette de réserve.

Fixation possible en version horizontale pour une utilisation standard ou en version verticale pour une utilisation en rouleau de réserve.

Tube Ø 20, épaisseur 1 mm.

Inox 304 bactériostatique époxy blanc.

Fixations invisibles.

Porte rouleau WC garanti 30 ans.