**Bâti-support pour urinoir TEMPOFIX 3**

Robinet électronique sur secteur

Référence: **543100**

Descriptif CCTP

Bâti-support avec robinet électronique d'urinoir :

Bâti en acier époxy noir à poser en applique.

Fixation au sol et au mur porteur par ancrages fournis.

Entraxe réglable de 95 à 280 mm.

Châssis réglable en hauteur de 0 à 200 mm.

Manchon d'évacuation à joint d'étanchéité Ø 50.

Livré prémonté.

Conforme aux exigences de la norme NF D12-208.

Compatible aux cloisons pleines de 40 à 190 mm.

Équipé de robinetterie électronique TEMPOMATIC M1/2":

Alimentation secteur, boîtier électronique 12 V avec électrovanne, filtre et robinet d’arrêt.

Détecteur de présence infrarouge antichoc.

Distance de détection, temporisation et débit réglables à l’installation.

Prévoir transformateur 230/12 V.

Prise en compte après 3 secondes de présence.

Possibilité de prérinçage automatique.

Temporisation préréglée à ~3 secondes, ajustable de 3 à 12 secondes.

Rinçage périodique hygiénique toutes les 24 h après la dernière utilisation : empêche le désiphonnage.

Débit 0,3 l/sec à 3 bar, ajustable.

Rosace affleurante.

Tige filetée recoupable.

Compatibilité avec l'eau de pluie.

Adapté aux PMR.

Caractéristiques techniques : voir TEMPOMATIC urinoir réf. 428200.

Garantie 30 ans.