**Colonne de douche automatique SPORTING 2**

Automatique sur secteur, jet pluie

Alimentation haute ou cachée, aluminium anodisé

Référence: **714800DP**

Descriptif CCTP

Colonne de douche automatique :

Colonne en aluminium anodisé et chrome satiné.

Raccord orientable pour alimentation par le haut ou par l'arrière.

Structure extra plate avec fixations invisibles.

Alimentation sur secteur 230/6 V.

Détecteur de présence infrarouge, déclenchement par approche de la main à 4 cm.

Arrêt volontaire ou automatique après ~60 secondes.

Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 heures après la dernière utilisation).

Débit 6 l/min à 3 bar.

Pommeau de douche fixe à jet pluie.

Filtre accessible.

Robinet d’arrêt intégré.

Raccordement M1/2" pour alimentation en eau mitigée.

Colonne de douche électronique adaptée aux PMR.

Garantie 30 ans.