**Robinet de lavabo automatique BINOPTIC**

Secteur, kit 2/2

Encastrable, Inox brossé, avec bec L.190

Référence: **370100**

Descriptif CCTP

Robinet de lavabo électronique encastrable BINOPTIC 2, kit 2/2 :

Alimentation sur secteur 230/6 V (câble et transformateur fournis)

Plaque en Inox brossé 145 x 145 mm avec électronique embarquée.

Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable.

Brise-jet antitartre.

Rinçage périodique toutes les 24 h (réglable à 12 h ou OFF) après la dernière utilisation.

Détecteur de présence infrarouge actif, optimisé en bout de bec.

Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes).

Adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.

À commander avec le boîtier d'encastrement étanche 370SBOX.