**Bâti-support coupe-feu autoportant TEMPOFIX 3 pour WC**

Pour TEMPOFLUX 3

Autoportant, pour cloison de 53 à 105 mm

Référence: **565065**

Descriptif CCTP

Bâti-support autoportant pour WC suspendu, kit 1/2

Coupe-feu CF 60 min - EI60.

Bâti en acier époxy noir avec pieds larges pour fixation sur sol porteur :

- Châssis réglable en hauteur de 0 à 200 mm (avec repère à 1 m).

- Tube de chasse Ø 32 avec nez de jonction Ø 55 et collier intumescent pour protection au feu.

- Pipe d’évacuation Ø 100 en ABS à coller à joint d’étanchéité, avec 2 positions de réglage et collier intumescent pour protection au feu.

- Conforme avec la norme NF D12-208 et à la réglementation incendie (arrêté du 25 juin 1980).

- Compatible avec les cloisons pleines de 53 à 105 mm (4 BA13 et carrelage au minimum).

Boîtier d'encastrement étanche avec collier intumescent et set de protection au feu :

- Protection antisiphonique à l'intérieur du boîtier.

- Robinet d'arrêt et de réglage de débit intégré.

Livré prémonté.

Garantie 30 ans.

A commander avec la plaque de commande référence 763000.