**Mitigeur de douche mécanique encastrable avec coude**

Mitigeur mécanique dans boîtier étanche, kit 2/2

Sans pommeau de douche

Référence: **2551**

Descriptif CCTP

Mitigeur de douche mécanique encastrable avec coude, kit 2/2.

Mitigeur monocommande avec cartouche céramique classique Ø 40.

Butée de température maximale préréglée.

Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage de la manette ni coupure de l'alimentation en eau froide.

Débit régulé à 9 l/min (mitigeur seul), 6 l/min à 3 bar avec pommeau de douche.

Commande par manette pleine.

À compléter avec pommeau de douche.

Plaque Inox poli brillant 166 x 166 mm avec coude de sortie murale.

Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.

Mitigeur de douche adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Mitigeur conforme aux exigences de la norme NF Médical.

Mitigeur garanti 30 ans.

À commander avec le boîtier d'encastrement étanche réf. 254CBOX.