**Boîtier d’encastrement TEMPOMATIC 4 de douche**

Secteur, kit 1/2

Encastrable, étanche

Référence: **443SBOX**

Descriptif CCTP

Boîtier d’encastrement étanche TEMPOMATIC 4 de douche kit 1/2 :

Collerette avec joint d'étanchéité.

Raccordement hydraulique par l'extérieur et maintenance par l'avant.

Installation modulable (rails, mur plein, panneau).

Compatible avec les parements de 10 à 120 mm (en respectant la profondeur d'encastrement minimum de 93 mm).

Robinet d’arrêt et de réglage de débit, filtre, clapet antiretour et cartouche intégrés et accessibles par l’avant.

Livraison en 2 kits : purge du réseau sécurisée sans élément sensible.

Garantie 30 ans.

À commander avec la plaque de commande seule réf. 443228 ou l'ensemble de douche réf. 443229.