**Distributeur de savon automatique pour installation derrière un miroir**

Distributeur de savon liquide, savon mousse ou gel hydroalcoolique

A intégrer derrière miroir, sur secteur, bidon 5L

Référence: **510203SD**

Descriptif CCTP

Distributeur de savon automatique à installer derrière un miroir ou un meuble.

Absence de contact manuel pour une meilleure hygiène : distributeur de savon avec détection automatique des mains par cellule infrarouge.

Installation facile : intégration dans un meuble. Fixations du support par l'arrière et les côtés.

Support en Inox 304, épaisseur 1,2 mm.

Alimentation sur secteur avec transformateur 100-240 V / 6 V 50-60 Hz.

Livré avec pictogramme autocollant afin d'indiquer sur le miroir / meuble l'emplacement du distributeur de savon.

Pompe doseuse antigaspillage

Réservoir à grande contenance : 5 litres.

Adapté pour savon liquide à base végétale de viscosité maximum 3 000 mPa.s ou savon spécial mousse.

Antiblocage : arrêt automatique en cas d’utilisation en continu.

Dimensions : 230 x 177 x 376 mm.

Poids : 1,6 kg.

Garantie 30 ans.

CE.