**Mitigeur thermostatique PREMIX NANO**

Pour eau mitigée de 34 à 60°C

Corps chromé, arrivées F3/8" et sortie M3/8"

Référence: **732016**

Descriptif CCTP

Mitigeur thermostatique pour distribution d’eau mitigée de 34 à 60°C :

Alimentation de 1 à 2 robinets ou 1 douche.

Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d’eau froide ou d'eau chaude.

Température préréglée à 38°C, ajustable par l’installateur entre 34° et 60°C.

Filtres et clapets antiretour.

Plage de débit recommandé : de 3 à 12 l/min.

Choc thermique possible.

Corps en laiton poli chromé, arrivées F3/8" et sortie M3/8".

Garantie 30 ans.