**Sèche-mains à air pulsé SPEEDJET**

À air pulsé

Gris métal

Référence: **510621**

Descriptif CCTP

Sèche-mains à air pulsé SPEEDJET bi-direction gris métal.

Sèche-mains électrique ultra-rapide : séchage en 10 à 18 secondes.

Récupérateur d’eau amovible empêchant tout écoulement sur le mur ou le sol : entretien et nettoyage facilité.

Bouton ON/OFF : entretien aisé.

Filtre à air antibactérien et filtre à charbon actif.

Sèche-mains automatique par détection infrarouge.

Technologie intelligente : arrêt automatique au retrait des mains ou après 18 secondes de séchage.

Écran LCD avec mode d’emploi animé et mise en veille automatique.

Type de moteur : brushless sans usure.

Économie d’énergie : puissance 850 W. Sans élément chauffant.

220-240 V~ / 50-60 Hz.

Débit d’air : 42 l/seconde. Vitesse air : 310 km/h.

Niveau sonore : 75-80 dBA.

Dimensions : 250 x 292 x 650 mm.

Poids : 11,4 kg.

Classe I, IP22.

CE.

Garantie 3 ans.