**Cache fixations pour barre de maintien rabattable, blanc**

Nylon antibactérien NylonClean HR brillant blanc

Référence: **510150N**

Descriptif CCTP

Cache fixation en Nylon HR brillant blanc pour barre d'appui WC.

Traitement antibactérien NylonClean : protection optimale contre le développement bactérien.

Cache les vis de fixation lorsque la barre de maintien rabattable est retirée.

Limite le nombre de barres d'appui rabattables dans un établissement en permettant leur installation uniquement quand elles sont nécessaires. Exemple : hôtel ou hôpital recevant temporairement une personne à mobilité réduite.

Livré avec vis Inox pour mur béton.

Cache blanc avec plaque de fixation.

Garantie 30 ans.