**Barre de douche droite et support douchette Nylon blanc antibactérien**

Nylon antibactérien NylonClean HR brillant blanc

Ø 32

Référence: **5460N**

Descriptif CCTP

Barre droite Ø 32 avec support de douchette.

Pour personne à mobilité réduite (PMR).

Utilisation comme barre de maintien verticale et barre de douche ou baignoire.

Accroche pommeau de douche en Nylon HR avec manette ergonomique.

Ajout possible d’un porte-savon coulissant (à commander séparément).

Traitement antibactérien NylonClean : protection optimale contre le développement bactérien.

Adaptée à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier.

Polyamide haute résistance (Nylon) : avec renfort en acier traité anticorrosion de 2 mm d’épaisseur.

Surface uniforme, non poreuse facilitant l’entretien et l’hygiène.

Bonne résistance aux produits chimiques et de nettoyage. Traitement anti-UV.

Agréable et chaud au toucher.

Ecartement entre la barre et le mur de 38 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l’avant-bras afin d’éviter les risques de fractures lors d’une chute.

Fixations invisibles par platine 6 trous, Ø 73.

Livrée avec vis Inox pour mur béton.

Hauteur : 1 150 mm.

Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.

Barre garantie 30 ans. Marquage CE.