**Siège de douche rabattable large avec pied ALU**

Siège mural rabattable

Structure aluminium époxy blanc

Référence: **510410**

Descriptif CCTP

Siège de douche rabattable ALU avec pied.

Siège de douche pour handicapé, personne à mobilité réduite (PMR).

Rabattable : retenue en position verticale et descente freinée.

Modèle large.

Larges lattes en plastique faciles d’entretien et confortables.

Poignées latérales ergonomiques et antidérapantes.

Pied rentrant guidé par un bras articulé.

Structure en tube aluminium blanc Ø 25 x 2 mm.

Fixations invisibles.

Livré avec vis inox pour mur béton.

Dimensions : 430 x 465 x 480 mm.

Encombrement replié : 82 x 565 mm.

Hauteur d’assise : 480 mm avec hauteur du pied réglable jusqu’à 8 mm.

Testé à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.

Siège mural rabattable garanti 30 ans. Marqué CE.