**Porte-papier toilette mural à rouleau en U**

Dérouleur

Inox 304 époxy blanc

Référence: **4081EW**

Descriptif CCTP

Porte-papier toilette mural en U.

Dérouleur de papier WC en rouleau.

Inox 304 bactériostatique époxy blanc.

Tube Ø 20, épaisseur 1 mm.

Fixations invisibles.

Porte-papier WC garanti 30 ans.