**Sèche-mains électrique avec buse orientable 360°**

Optique

Acier émaillé blanc

Référence: **6615**

Descriptif CCTP

Sèche-mains automatique.

Modèle antivandalisme.

Sèche-mains électrique avec mise en marche automatique par cellule optique.

Buse orientable 360°.

Épaisseur métal : 1,2 mm.

Finition capot fonte acier émaillé blanc.

Dimensions : 210 x 280 x 220 mm.

Poids : 3,5 kg.

Puissance : 2 000 W. 50-60 Hz.

Débit d’air : 95 l/s.

Faible niveau sonore : 68 dBA.

Sécurité maximale Classe II (double isolation électrique), IP23.

CE, TÜV GS.

Garantie : 3 ans.