**Mitigeur de lavabo mécanique**

Mitigeur mécanique monotrou H.95 L.120

Levier Hygiène L.150

Référence: **2720L**

Descriptif CCTP

Mitigeur de lavabo mécanique sur gorge.

Mitigeur monotrou avec bec courbé H.95 L.120 équipé d’une sortie BIOSAFE hygiénique.

Bec adapté à la pose d'un filtre terminal BIOFIL.

Cartouche céramique Ø 35 avec butée de température maximale préréglée.

Corps et bec à intérieur lisse (limitent les niches bactériennes).

Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage de la manette ni coupure de l'alimentation en eau froide.

Débit régulé à 5 l/min.

Commande par levier Hygiène L.150.

Tirette ergonomique et vidage 1"1/4 en Laiton.

Flexibles PEX F3/8".

Fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.

Mitigeur conforme aux exigences de la NF Médical.

Mitigeur monotrou adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Mitigeur garanti 30 ans.

Modèle également disponible en version tubes cuivres.