**Mitigeur de lavabo mécanique BIOCLIP**

Mitigeur mécanique monotrou déclipsable H.95 L.120, manette pleine

Robinets d'arrêt

Référence: **2821T**

Descriptif CCTP

Mitigeur de lavabo mécanique sur gorge.

Mitigeur mécanique BIOCLIP : robinetterie entièrement déclipsable pour nettoyage et désinfection.

Mitigeur monotrou avec bec droit H.95 L.120 équipé d’un brise-jet hygiénique.

Bec adapté à la pose d'un filtre terminal BIOFIL.

Cartouche céramique Ø 40 avec butée de température maximale préréglée.

Corps et bec à intérieur lisse et à faible contenance d’eau.

Débit limité à 5 l/min à 3 bar.

Commande par manette pleine.

Sans tirette ni vidage.

Flexibles PEX F3/8" fournis avec robinets d'arrêt en laiton chromé.

Fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.

Mitigeur monotrou adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Mitigeur conforme aux exigences de la NF Médical.

Mitigeur garanti 30 ans.

Modèle également disponible en version tubes cuivres.