**TEMPOMATIC MIX PRO elektronische mengkraan**

Op batterijen

Draaibare demonteerbare uitloop, gladde binnenkant

Referentie: **495257**

 Beschrijving voor bestektekst

Elektronische wastafelmengkraan op blad:

Individuele elektrische sturing IP65.

Stroomtoevoer via 123 Lithium 6 V batterijen.

Debiet ingesteld op 4 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.

Kalkwerende straalbreker.

Configureerbare periodieke spoeling

(ingesteld op ~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik).

Schokbestendige aanwezigheidsdetectie met infrarood technologie.

Lichaam in messing verchroomd met verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.

PEX slangen met filters en elektroventielen M3/8".

Draaibare uitloop 360° met gladde binnenkant (beperkt bacterievorming).

Demonteerbare uitloop voor reiniging.

Anti-blokkeerveiligheid in stromende toestand.

Temperatuurregeling op de zijkant, met regelbare temperatuurbegrenzing

en ergonomische lange hendel.

Elektroventielen voor de mengkamer.

NF Medische Omgeving gecertificeerd.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.