**Mitigeur de lavabo mécanique**

Mitigeur mécanique monotrou avec bec orientable H.195 L.150

Tirette et vidage

Référence: **2506T1**

Descriptif CCTP

Mitigeur de lavabo mécanique sur gorge.

Mitigeur mécanique monotrou avec bec orientable H.195 L.150 équipé d’une sortie BIOSAFE hygiénique.

Cartouche céramique classique Ø 35 avec butée de température maximale livrée non montée.

Bec à intérieur lisse.

Débit limité à 5 l/min à 3 bar.

Commande par manette fil.

Tirette et vidage 1"1/4 en Inox.

Flexibles PEX F3/8".

Fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.

Mitigeur monotrou adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Mitigeur monocommande conforme aux exigences de la NF Médical.

Mitigeur garanti 30 ans.