**Mitigeur d'évier mécanique BIOCLIP**

Mitigeur haut monotrou monocommande avec cartouche céramique

Mitigeur avec bec orientable déclipsable jetable

Référence: **2871T3**

Descriptif CCTP

Mitigeur d'évier haut mécanique sur gorge.

Mitigeur monotrou monocommande avec bec haut orientable H.320.

Mitigeur mécanique livré avec 1 bec jetable déclipsable.

Cartouche céramique classique Ø 35 avec butée de température maximale préréglée.

Corps et bec à intérieur lisse (limitent les niches bactériennes).

Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage de la manette ni coupure de l'alimentation en eau froide.

Débit limité à 9 l/min à 3 bar.

Levier Hygiène L.185 pour commande sans contact manuel.

Corps et embase en laiton chromé.

Flexibles PEX F3/8".

Fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.

Mitigeur monocommande adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Mitigeur conforme aux exigences de la norme NF Médical.

Mitigeur garanti 30 ans.