**Colonne de douche avec mitigeur mécanique**

Mitigeur mécanique avec manette longue

Avec raccords excentrés STOP/CHECK

Référence: **2539KIT**

Descriptif CCTP

Colonne de douche avec mitigeur mécanique.

Kit de douche avec mitigeur de douche à cartouche céramique classique Ø 40.

Mitigeur avec butée de température maximale préréglée.

Débit limité à 9 l/min à 3 bar.

Corps en laiton chromé et commande par manette longue ajourée.

Sortie de douche M1/2" avec clapet antiretour intégré.

Mitigeur avec raccords muraux excentrés STOP/CHECK M1/2" M3/4".

• Pommeau de douche coulissant (réf. 813) sur rampe chromée (réf. 821) avec porte-savon et flexible (réf. 834T1).

• Collier antichute de douchette (réf. 830).

Mitigeur particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.

Mitigeur mécanique monocommande conforme aux exigences de la norme NF Médical.

Mitigeur adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Colonne de douche garantie 30 ans.