**Flexible de douche Inox**

Flexible double agrafage FF1/2"

L.1,50 m

Référence: **832T1**

Descriptif CCTP

Flexible de douche Inox FF1/2", L.1,50 m.

Double agrafage Inox pour usage intensif avec écrou antitorsion côté douche.

Tube intérieur en PVC alimentaire et certifié, conforme à la norme européenne EN 1113.

Écrous coniques en laiton chromé 1/2".

Résistance à la traction (50 kg), à la torsion et aux flexions.