**Mélangeur monotrou sur plage - 100 l/min**

Mélangeur gros débit avec bec H.315 L.300

Mélangeur gros débit pour éviers et plonges

Référence: **5610**

Descriptif CCTP

Mélangeur monotrou sur plage pour cuisine professionnelle.

Mélangeur pour éviers et plonges avec bec tube orientable H.315 L.300.

Bec à intérieur lisse avec brise-jet étoile laiton.

Têtes à clapet guidé hors d’eau à mécanisme renforcé.

Manettes à boule ergonomiques et antichoc.

Débit 100 l/min à 3 bar adapté aux grandes plonges.

Plein débit en 1/2 tour.

Corps et bec en laiton chromé.

Alimentation par tubes cuivres à souder.

Mélangeur monotrou avec fixation renforcée.

Mélangeur adapté à un usage intensif en cuisines professionnelles.

Mélangeur de grande cuisine garanti 30 ans.