**Mélangeur monotrou sur plage - 100 l/min**

Mélangeur avec colonne de rehausse avec bec H.650 L.300

Mélangeur gros débit pour éviers et plonges

Référence: **5612**

Descriptif CCTP

Mélangeur monotrou sur plage pour cuisine professionnelle.

Mélangeur de cuisines professionnelles avec colonne de rehausse pour installation sur fourneau.

Mélangeur pour éviers et plonges avec bec tube orientable H.650 L.300.

Bec à intérieur lisse avec brise-jet étoile laiton.

Têtes à clapet guidé hors d’eau à mécanisme renforcé.

Manettes à boule ergonomiques et antichoc.

Débit 100 l/min à 3 bar.

Plein débit en 1/2 tour.

Corps et bec en laiton chromé.

Alimentation par tube cuivre à souder.

Mélangeur monotrou avec fixation renforcée.

Mélangeur adapté à un usage intensif en cuisines professionnelles.

Mélangeur de grande cuisine garanti 30 ans.