**Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 4**

Piles intégrées, robinets d'arrêt

Manette longue, électronique intégrée

Référence: **490006LH**

Descriptif CCTP

Mitigeur de lavabo automatique sur vasque :

Alimentation par piles CR123 Lithium 6 V intégrées.

Electrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.

Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.

Brise-jet antitartre.

Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).

Détecteur de présence, optimisé en bout de bec.

Corps en Inox chromé.

Capot verrouillé par 2 vis cachées.

Flexibles PEX F3/8" avec robinets d'arrêt, filtres et clapets antiretour.

Fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Sécurité antiblocage en écoulement.

Réglage de température latéral avec manette longue et butée de température réglable.

Adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.