**Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 4**

Piles intégrées, robinet d'arrêt

Électronique intégrée

Référence: **440006**

Descriptif CCTP

Robinet de lavabo automatique sur vasque :

Alimentation par piles CR123 Lithium 6 V intégrées.

Electrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.

Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.

Brise-jet antitartre.

Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).

Détecteur de présence infrarouge actif, optimisé en bout de bec.

Corps en Inox chromé.

Capot verrouillé par 2 vis cachées.

Flexible PEX F3/8" avec robinet d'arrêt et filtre.

Fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Sécurité antiblocage en écoulement.

Adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.