**Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 3**

Pile intégrée

Manette longue, Électronique intégrée

Référence: **492106LH**

Descriptif CCTP

Mitigeur de lavabo électronique sur vasque :

Alimentation par pile 223 CR-P2 Lithium 6 V intégrée.

Electrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.

Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.

Brise-jet antitartre.

Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).

Détecteur de présence infrarouge actif, optimisé en bout de bec.

Corps en laiton massif chromé.

Capot verrouillé par 2 vis cachées avec pictogramme permettant une identification immédiate.

Flexibles PEX F3/8" avec filtres et clapets antiretour.

Fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Sécurité antiblocage en écoulement.

Réglage de température latéral avec manette longue et butée de température réglable.

Adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.