**Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX**

Avec raccords équerre

Monocommande, Mural avec bec fixe

Référence: **796838**

Descriptif CCTP

Mitigeur de lavabo temporisé monocommande mural :

Déclenchement souple.

Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon.

Temporisation ~7 secondes.

Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.

Brise-jet antitartre.

Corps en laiton massif chromé M3/4".

Filtres et clapets antiretour, raccords équerre M1/2".

Butée de température réglable.

Bec fixe.

Croisillon en métal chromé.

Garantie 30 ans.