**Bec corbin**

L.120 mm, H.60 mm

Pour panneau

Référence: **941922**

Descriptif CCTP

Bec tube Ø 18, M1/2".

L.120 mm.

Pour panneau ≤ 10 mm.

Laiton chromé.

Brise-jet antitartre inviolable régulé à 3 l/min.

Garantie 30 ans.