**Rosace murale renforcée**

Pour TEMPOMIX, TEMPOSTOP ou TEMPOSOFT mural

Ø 80, 4 vis

Référence: **824800**

Descriptif CCTP

Rosace de renfort pour robinet TEMPOMIX, TEMPOSTOP ou TEMPOSOFT mural.

4 vis de fixation.

F12 x 1,5.

4 mm d'épaisseur.

Recommandée pour pose sur panneau ou cloison sèche.