**Colonne de douche automatique SECURITHERM**

Thermostatique automatique à pile

Alimentation cachée, pommeau fixe, aluminum

Référence: **792410**

Descriptif CCTP

Colonne de douche automatique et thermostatique :

Colonne en aluminium anodisé pour installation murale en applique.

Alimentation cachée par flexibles M 1/2".

Mitigeur thermostatique de douche SECURITHERM.

Température réglable : eau froide jusqu'à 38°C : 1ère butée de température à 38°C, 2nde butée à 41°C.

Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide.

Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'eau chaude.

Possibilité de choc thermique.

Alimentation par pile 223 CR-P2 Lithium 6V.

Détecteur de présence infrarouge, déclenchement par approche de la main à 4 cm.

Arrêt volontaire ou automatique après ~60 secondes.

Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).

Débit 6 l/min à 3 bar ajustable, jet pluie confort.

Pommeau de douche ROUND chromé et inviolable.

Fixations cachées.

Filtres et clapets antiretour.

Colonne de douche électronique adaptée aux PMR.

Garantie 30 ans.