**SECURITHERM douchepaneel**

Thermostatisch zelfsluitend

Achteraansluiting, vaste douchekop, aluminium

Referentie: **792310**

 Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitend thermostatisch douchepaneel:

Geanodiseerd aluminium paneel voor installatie in opbouw.

Verborgen aansluiting met flexibels M1/2".

Thermostatische SECURITHERM douche mengkraan.

Regelbare temperatuur van koud water tot 38°C,

met begrenzing op 38°C en tweede begrenzing op 41°C.

Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking

van het koud water.

Anti "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking

van het warm water.

Het is mogelijk een thermische spoeling uit te voeren.

Soepele bediening.

Zelfsluiting van douchekraan na ~30 seconden.

Debiet 6 l/min bij 3 bar.

Verchroomde, vandaalbestendige en kalkwerende ROUND douchekop

met automatische debietregeling.

Verborgen bevestigingen.

Filters en terugslagkleppen.

Zelfsluitende douchepaneel geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.