**Colonne de douche mécanique**

Mécanique, aluminium

Alimentation haute, pommeau de douche amovible

Référence: **791350**

Descriptif CCTP

Colonne de douche mécanique :

Colonne en aluminium anodisé pour installation murale en applique.

Mitigeur de douche mécanique non-temporisé.

Pommeau de douche coulissant sur rampe chromée avec flexible.

Alimentation haute par robinets d’arrêt droits.

Raccordements M1/2".

Fixations cachées.

Filtres.

Colonne de douche adaptée aux PMR.

Garantie 30 ans.