

Robinet de douche temporisé TEMPOSOFT 2
Temporisé
Apparent, équerre, déclenchement souple

Référence: 748800


Descriptif CCTP

Robinet de douche temporisé à poser en applique :

Robinet temporisé TEMPOSOFT 2 M1/2" pour alimentation en eau mitigée.

Installation murale.

Equerre pour alimentation encastrée.

Déclenchement souple.

Temporisation ~30 secondes.

Débit préréglé à 6 l/min à 3 bar, ajustable.

Corps en laiton massif chromé.

Adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.
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