**Ensemble de douche temporisé TEMPOSTOP**

Temporisé

Apparent, à chaîne, pommeau GYM CONFORT orientable

Référence: **747004**

Descriptif CCTP

Ensemble de douche temporisé suspendu à chaîne :

Robinet temporisé TEMPOSTOP M1/2" pour alimentation haute en eau mitigée.

Installation suspendue.

Temporisation ~15 secondes.

Débit 9 l/min à 3 bar, ajustable.

Corps en laiton massif chromé.

Levier et chaîne avec poignée.

Pommeau de douche GYM CONFORT orientable et antitartre.

Garantie 30 ans.