**Ensemble de douche temporisé SPORTING**

Temporisé

Apparent, pommeau TONIC JET, robinet

Référence: **714000**

Descriptif CCTP

Ensemble de douche temporisé à poser en applique :

Robinet temporisé SPORTING M1/2" pour alimentation par le haut en eau mitigée.

Installation murale en applique.

Colonne de liaison Ø 16 et collier renforcés.

Déclenchement souple.

Temporisation ~30 secondes.

Débit 6 l/min à 3 bar.

Pommeau de douche chromé, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit.

Bouton poussoir amorceur.

Fixations par vis Inox fournies.

Corps en laiton massif chromé.

Filtre et clapet antiretour intégrés.

Adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.